Kunststoffreinigung (außen)

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Vorhandenen Outdoor-Kunststoffbelag mittelsHochdruck-/Vakuumverfahren porentief reinigen.Reinigung erfolgt in einem Arbeitsgang mitWasser-Hochdruck inkl. Schmutzaufnahme in einem geschlossenen System.- Ohne Einsatz von Chemie –Ableiten der Schmutzfraktion in einenvorhandenen Abwasserkanal.Wasser wird kostenlos und bauseits vom Auftraggeber am Arbeitsfeld zur Verfügung gestellt (mind. Hydrant C-Anschluss).Wasserverbrauchskosten gehen zu Lastendes Auftraggebers.Die Zufahrt ist für das Arbeitsgerät undRüstfahrzeug gewährleistet (≥ 2 m). | € | € |

**Summe: €**